
### Joystick CV

#### Description

C’est un joystick qui permet d’envoyer deux signaux CV s(un premier sur l’axe X et un second sur l’axe Y). ce module est alimenté en 5v mais on peut choisir de l’alimenter en différents voltages pour différend résultat.

#### Schematics



#### Liste des composants

|  |  |
| --- | --- |
| Composant | Quantité |
| Jack | 3 |
| Joystic | 1 |

#### CAD model

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Front : | Back : | Picture : |
| Une image contenant texte, équipement électronique, ipod, image  Description générée automatiquement | Une image contenant salle de bain, toilette, projecteur  Description générée automatiquement | Une image contenant texte  Description générée automatiquement |